void setup()

{

 pinMode(8, OUTPUT);

 pinMode(12, OUTPUT);

 pinMode(10, OUTPUT);

}

void loop()

{

 digitalWrite(8, LOW);

 digitalWrite(12, HIGH);

 delay(4000);

 digitalWrite(12, LOW);

 digitalWrite(10, HIGH);

 delay(2000);

 digitalWrite(10, LOW);

 digitalWrite(8, HIGH);

 delay(4000);

}