void setup()

{

pinMode(8, OUTPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(12, HIGH);

delay(4000);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(10, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);

delay(4000);

}