/\* Project: TIMBRE \*/

/\* Author: Rafa Mor \*/

#include "ABLocks\_TimerFreeTone.h"

int fnc\_dynamic\_digitalRead(int \_pin){

pinMode(\_pin,INPUT);

return digitalRead(\_pin);

}

void setup()/\* ArduinoBlocks.com \*/

{

pinMode(6, OUTPUT);

}

void loop()

{

if ((fnc\_dynamic\_digitalRead(3) == true)) {

TimerFreeTone(6,1000,500);

}

}